**Minimalny zakres ubezpieczenia:**

Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:

- Ryzyko przepięć

- Ryzyko przetężenia

- Ryzyko dewastacji

- Szkody elektryczne

- Szkody mechaniczne

- Działanie człowieka, w tym niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym w wyniku celowego i świadomego działania).

- Kradzież z włamaniem

- Działanie wody w tym zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż w skutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów.

- Działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz).

- Działanie wiatru bez względu na jego prędkość, lawiny, osunięcie się ziemi nie związanego z działalnością człowieka.

- Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji.

- Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej.

- Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych.

- Ubezpieczenie aparatury badawczej od daty dostawy do uruchomienia pod następującymi warunkami:

a) aparatura badawcza lub jej części powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego dostosowanych

b) okres składowania od daty dostawy lub odbioru od dostawcy do zakończenia testów i uruchomienia nie może przekroczyć 6 miesięcy.