**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po modyfikacji II**

**Wirówka z rotorem – 3 szt.,**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Wirówka z rotorem** | 1. Maks. RCF: 21,300 × g lub Maks. RCF: 21,100 × g 2. Dostępne rotory: 2 3. Pojemność maks.: 24 × 1,5/2,0 mL 4. Czas rozpędzania: 15 s 5. Czas hamowania: 15s 6. Wyświetlacz: duży, jasno podświetlony LCD 7. Zegar: Od 10 s do 9:59 h, z funkcją pracy ciągłej 8. Funkcja hamowania SOFT: 10 ramps 9. Poziom hałasu: < 56 dB(A) 10. Zasilanie elektryczne: 230 V, 50 – 60 Hz 11. Maks. pobór mocy: 290 W 12. Wymiary maksymalne 28 × 37 × 27 cm 13. Ciężar bez akcesoriów: 13 kg / 28,7 lb 14. Wysokość (z otwartą pokrywą): 44 cm 15. Chłodzenie: bez chłodzenia 16. Wirówka musi zawierać rotor w zestawie (24 × probówka 1,5/2,0 mL |
| 2. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |