**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po modyfikacji**

**System do elektroforezy poziomej, taca 15 x 10 cm – 7 szt.,**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Aparat do elektroforezy poziomej, taca 15 x 10 cm** | 1. Komora elektroforetyczna z pokrywą i kablami 2. Taca UV z podziałką fluoryzującą o wymiarach 15 cm x 10 cm, 3. Grzebienie (20 - i 32 – zębowych **lub 15,20 i 30 dołkowych** ) o grubości 1,5mm, 4. Szybkość migracji błękitu bromofenolowego max.~4.5 cm/hr (przy 75 V). 5. Pojemność buforu: max. 65 0mL, 6. Wymiary aparatu max.: 180 x 260 cm x 70 mm, 7. Ilość próbek: 10-60 |
| 2. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |