**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Urządzenie do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni za pomocą nadtlenku wodoru – 3 zestawy**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Urządzenie do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni za pomocą nadtlenku wodoru** | 1. Urządzenie do automatycznej dezynfekcji przez zamgławianie roztworem nadtlenku wodoru o niskim stężeniu. 2. Urządzenie przenośne, wyprodukowane zgodnie z normą medyczną 93/42/EEC i ISO 13485, do stosowania w laboratoriach. 3. Dezynfekcja pomieszczeń o kubaturze min 340 m3. 4. Pojemność zbiornika min. 750 ml 5. Zużycie płynu maksymalnie 4 ml/m3. 6. Masa netto do 10 kg. 7. Zasilanie 230 V, 50 Hz. Moc min. 950 W 8. Konieczność zapewnienia penetracji w miejscach trudnodostępnych. 9. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze, w tym MRSA, H1N1, HCV, HIV. 10. Rozpuszcza zanieczyszczenia w tym krew i białko. 11. Rozpylany środek dezynfekcyjny nie zawierający lotnych związków organicznych, alkoholu, aldehydów, chloru, związków amoniowych. Bezpieczny dla materiałów i urządzeń laboratoryjnych i całkowicie biodegradowalny. 12. W zestawie 1 kanister o pojemności 20l płynu dezynfekującego dedykowany do urządzenia. |
| 2. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |