**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA zestaw pipet automatycznych ze statywem – 4 zestawy**

1. **PARAMETRY TECHNICZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Zestaw składający się z 4 pipet automatycznych** | 1. Pipety jednokanałowe w pełni regulowane. 2. Regulowana pojemność w zakresie : do2 µl, 20 µl, 200 µl i 1000 µl.   Zestaw zawierający pipety:  - 0,1 – 2,5 µl  - 2 - 20 µl  - 20 - 200 µl  - 100 - 1000 µl   1. Przystosowane do pracy dla osób zarówno prawo jak i leworęcznych 2. Możliwość autoklawowania całej pipety. 3. Zabezpieczenie zmiany objętości. 4. Kalibracja bez użycia dodatkowych narzędzi. |
| 2. | **Statyw na pipety** | 1. Kompatybilny z w/w pipetami. 1 statyw do jednego zestawu 4 pipet. |
| 3. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana i elektroniczna. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |