**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA zestaw pipet automatycznych ze statywem – 5 zestawów**

1. **PARAMETRY TECHNICZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Zestaw składający się 4 pipet automatycznych** | 1. Pipety jednokanałowe w pełni regulowane. 2. Regulowana pojemność w zakresie: do 2 µl, 20 µl, 200 µl i 1000 µl.   Zestaw zawierający pipety:  - 0,2 - 2 µl  - 2 - 20 µl  - 50 - 200 µl  - 200 - 1000 µl   1. Pipety nie wymagające stosowania smaru w celu uzyskania odpowiedniej szczelności, posiadające technologię tzw „suchego uszczelnienia” 2. Zrzutnik końcówek wykonany ze stali nierdzewnej. Uchwyt na końcówki i zrzutnik w pełni autoklawowalne. |
| 2. | **Statyw na pipety** | 1. Kompatybilny z w/w pipetami. 1 statyw do jednego zestawu 4 pipet. |
| 3. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana i/lub elektroniczna. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |