**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**pH-metr stacjonarny – 3 szt.,**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **pHmetr stacjonarny** | 1. Parametr: pH, ORP; 2. Kanał: jednokanałowy 3. Elektroda: LE420 4. Zakres pomiaru: -2 – 16 5. Rozdzielczość: 0,01; 0,1 6. Dokładność pH (±): 0,01 7. Zakres pomiaru mV: 0 8. Rozdzielczość mV: 1 9. Precyzja mV (±): 1 10. Zakres temperature: -5˚C – 105 ˚C 11. Rozdzielczość temperature: 0,1 ˚C 12. Precyzja temperatury (±): 0,3 ˚C 13. Wielkość pamięci: 200 pomiarów 14. Transfer danych: PC, drukarka, |
| 2. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |