**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Urządzenie transferu białek z żeli na membrany -2 sztuki,**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Urządzenie transferu białek z żeli na membrany** | 1. Moduł do turbo transferu dla 1-2 żeli midi (o wymiarach 8,5 x 13,5 cm) lub 4 mini (7 x 8,5 cm)Urządzenie jest przeznaczone do intensywnej tlenoterapii 2 niezależnych stanowisk. 2. Moduł wyposażony w 2 kasety ze zintegrowanym zasilaczem 2 Nawilżacze 3. **Możliwość przeprowadzenia szybkiego transferu dla białek o ciężarze 5-150 kDa (Rapid blot transfer) w czasie**  [3 min dla żeli mini lub midi w technologii TGX](javascript:openAjaxOverlay(%22/webroot/web/html/lsr/products/electrophoresis/product_overlay/global/fast_transfers.html%22);). 4. Możliwość przeprowadzenia transferu dla 1-4 mini lub 1-2 midi żeli w jednym cyklu z wykorzystaniem protokołu 7-minutowego transferu dla białek o ciężarze do 150 kDa. 5. Możliwość przeprowadzenia transferu dla 1-4 mini lub 1-2 midi żeli w jednym cyklu z wykorzystaniem protokołu 10-minutowego transferu dla białek o ciężarze 25-300+ kDa. 6. Możliwość prowadzenia transferu w 2 kasetach niezależnie od siebie. 7. Wymiary urządzenia: 26 x 21.1 x 20.4 cm. 8. Wymiary kasety: 20.2 x 16 x 4.5 cm. 9. Możliwość zapisania do 25 programów. 10. Słyszalny sygnał dźwiękowy po zakończeniu pracy. 11. Powiadomienia użytkownika w przypadku: - awarii zasilania- „Power Fail during run”, braku obciążenia kasety- „No load detection”, - braku kasety- „No cassette detection”, zakończenia pracy urządzenia- “End of run”, Moc/pomiar czasu- „Watt/hr limit” |
| 2. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |