**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pompa do mikroiniekcji wraz z zaciskiem typ „V” do montażu pompy do systemu stereotaktycznego- 1 kpl,**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **pompa do mikroiniekcji** | 1. Zakres przesuwu tłoka: 62 mm 2. Minimalna objętość dozowania: 0,58 nl / krok (strzykawka 10 µl), 3. Ruch liniowy na krok: 3,175 µm / pół kroku, 4. Waga: 325 g (11,5 uncji), 5. Średnica pręta montażowego: 7,9 mm (0,31 cala), 6. Zasilanie sieciowe: 90-264VAC @ 47-63Hz, 7. Wymiary: ∅ 32 mm x 190 mm (∅ 1,3 cala x 7,5 cala), 8. Do zestawu musi być dodany zacisk typ „V” do montażu pompy do systemu stereotaktycznego, |
| 2. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |