**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po modyfikacji II**

**Mikroskop stereoskopowy - 1 szt.**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Mikroskop stereoskopowy** | 1. Zakres zoom: 6,3:1, dopuszcza się mikroskop ze współczynnikiem zoom 7;1 o łącznym powiększeniu od 8-56x lub mikroskop o współczynniku zoom 1:8.4 i powiększeniu w zakresie od 6.5x do 55x 2. Powieszenie w zakresie minimum: 6,3x40x (płynny zoom) 3. Kąt pochylenia tubusów: 300, dopuszcza się zastosowanie nasadki okularowej o nachyleniu 45 stopni 4. Odległość robocza do 11mm 5. Okulary o powiększeniu 10x, regulowane , 2 szt., 6. Rozdzielczość minimalnie 216p/mm 7. Kolumna z uchwytem z systemem regulacji oporu osi śruby ostrości 8. Oświetlacz pierścieniowy z zasilaczem 9. Oświetlacz LED, temp. Barwowa ok. 5600K 10. Możliwość wyboru segmentu oświetlenia pola widzenia 11. Zestaw polaryzatorów do oświetlacza pierścieniowego 12. Pokrowiec antystatyczny |
| 2. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1.  2. | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  Dwa bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. |