**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA zestaw pipet elektronicznych 1 zestaw**

1. **PARAMETRY TECHNICZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Zestaw składający się z 5 pipet elektronicznych** | 1. Pipety jednokanałowe. 2. Regulowana pojemność w zakresie: 1-10 µl, 5-50 µl, 10-100 µl, 100-1000 ul, 1-10 ml. 3. W pełni autoklawowalny stożek pipety. 4. Z funkcjami pipetowania prostego, odwrotnego, rozcieńczania, pracy krokowej, mieszania, sekwencyjnego dozowania krokowego. 5. Regulowana prędkość pobierania i dozowania. 6. Z możliwością pipetowania podczas ładowania baterii. |
| 2. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana i elektroniczna. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |