**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wagi precyzyjne – 2 szt.**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Waga precyzyjna 2000g** | 1. Zakres ważenia do minimum: 2000g 2. Dokładność odczytu: co najmniej: 0.01g 3. Powtarzalność przy obciążeniu nominalnym dla 2000g wynosząca min: 0.008g 4. Liniowość: 0,02 g 5. Wbudowana automatyczna adiustacja wewnętrzna (aktywacja ręczna lub zmianą temperatury wraz ze sprawdzeniem liniowości) 6. Wyświetlacz dotykowy umożliwiający zaprogramowanie przycisków skrótów przeznaczonych dla funkcji specjalnych 7. Wstępnie zaprogramowane aplikacje w tym ważenia podstawowe, statystyka, recepturowanie, określanie gęstości ważenie procentowe, ważenie dynamiczne oraz ważenia z formuła. 8. Funkcja definiowania wartości ostrzegawczych dla masy minimalnej 9. Możliwość podłączenia do drukarki lub komputera np. złącze USB lub Bluetooth 10. Oprogramowanie do przechwytywania odczytu wagi poprzez port USB umożliwiające przenoszenie danych z wagi bezpośrednio do otwartej aplikacji takiej jak MS Excel. |
| 2. | **Świadectwo wzorcowania** | 1. Wzorcowanie zgodnie z PN ISO |
| 3. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana i elektroniczna. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  Wliczony 1 przegląd gwarancyjny, w terminie 2-mcy przed zakończeniem gwarancji |