**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA multipipeta ze statywem ładującym – 1 szt.**

1. **PARAMETRY TECHNICZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Multipipeta** | 1. Multipipeta jednokanałowa. 2. Zakres dozowania od 1 µL do 50 mL. 3. Regulacja prędkości pobierania i dozowania. 4. Jednoprzyciskowy wyrzutnik końcówek. |
| 2. | **Statyw ładujący** | 1. Do przechowywania i ładowania jednej sztuki multipipety. 2. Duża stopka gumowa zabezpieczająca statyw przed cieczami rozlanymi na stół. 3. Funkcja zwijania nieużywanego kabla zasilającego. |
| 3. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana i elektroniczna |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |