**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA zamrażarki skrzyniowej – 6 szt.**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1 | **Zamrażarka skrzyniowa** | 1. Produkt: Zamrażarka 2. Typ: Skrzyniowa 3. Wysokość: do 870 mm. 4. Szerokość: do 1600 mm. 5. Głębokość: do 680 mm. 6. Temperatura od - 10˚C do -20˚C. 7. Rodzaj sterowania: mechaniczne, 8. Alarm wizualny sygnalizujący wzrost temperatury. 9. Zawór próżniowy do łatwego otwierania. 10. System odprowadzania wody przy rozmrażaniu. 11. Ukryty parownik zamrażarki. 12. Efektywność energetyczna: A+ lub wyższa. 13. Pojemność netto zamrażania: min. 400 l. maks. 500 l. 14. Zużycie energii na rok [kWh]: maks. 400 15. System alarmowy, informujący o zużyciu filtra węglowego, dzięki pomiarowi wagi do oceny nasycenia węgla aktywnego. 16. System chłodzenia: statyczny. 17. Czynnik chłodniczy: R600a. 18. Poziom hałasu [dB(A)]: maksimum 45 19. Zdolność zamrażania: min. 17 kg / 24godz. 20. Czas przechowywania bez zasilania: minimum 30 godz. 21. Nóżki: koła. |
| 2. | **Dostawa** | 1. Dostawa wraz z wniesieniem i uruchomieniem urządzenia |
| 3. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |