**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Binokular – 1 szt**

1. **PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Opis wymaganego parametru** |
| 1. | **Binokular** | 1. Mikroskop stereoskopowy 2. Głowica: stereoskopowa zoom, binokularowa, obrót w osi pionowej do 360 stopni, pochylenie 45 stopni 3. Obiektyw: parfokalny achromatyczny zoom 0,67...4,5x, z płynną zmianą powiększenia 4. Okulary: szerokopolowe WF10x/22 mm 5. Ustawienia dioptryjne: na obu okularach, +/- 5 dioptrii 6. Regulacja rozstawu źrenic: pomiędzy 55 i 75 mm 7. Odległość robocza: 110 mm 8. Całkowite powiększenie: max 45x w konfiguracji standardowej, opcjonalnie do 180x 9. Statyw: prosty 10. Ogniskowanie: poprzez ruch pokręteł znajdujących się po obu stronach mechanizmu ogniskującego 11. Oświetlenie: oświetlenie LED dla światła odbitego (dwa źródła światła) i przechodzącego, |
| 2. | **Instrukcje obsługi** | 1. W j. angielskim lub polskim - wersja drukowana. |

**B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| --- | --- |
| 1 | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. |